

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по технике безопасности**

**при работе с дезинфицирующими растворами известковыми растворами, лакокрасочными растворами и красками**

**ИОТ-015-2024**

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. К выполнению работ с дезинфицирующими растворами, известковыми растворами, лакокрасочными растворами и красками допускаются лица достигшие возраста 18 лет, прошедшие в установленном порядке обязательный предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие специальное обучение, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обученные безопасным методам и приемам ведения работ и успешно прошедшие проверку знаний требований охраны труда.

1.1.1. В дальнейшем повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте должен проводиться не реже одного раза в 6 месяцев; очередная проверка знаний требований охраны труда – 1 раз в год.

1.1.2. При выполнении разовых работ, не связанных с прямыми должностными обязанностями работник проходит целевой инструктаж по охране труда.

1.2. При выполнении работ с дезинфицирующими растворами, известковыми растворами, лакокрасящими растворами и красками на работника могут действовать опасные и вредные факторы:

- отравление парами хлорной извести, хлорамина и другими дезинфицирующими веществами;

- отравление парами лаков и красок;

- повреждение кожи рук дезинфицирующими растворами, известковыми растворами.

1.3. При выполнении работ с дезинфицирующими растворами, известковыми растворами, лакокрасочными растворами и красками работник должен использовать соответствующую специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

1.4. При работе с дезинфицирующими растворами, известковыми растворами, лакокрасочными растворами и красками работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации Учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом администрации Учреждения.

1.6. В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы, правила ношения спецодежды и правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

**2. Требования охраны труда перед началом работ**

2.1. Перед началом работы с дезинфицирующими растворами, известковыми растворами, лакокрасочными растворами и красками работник должен:

– одеть спецодежду, резиновые перчатки, при необходимости защитную марлевую повязку;

– подготовить и проверить исправность приспособлений (квачей, посуды и прочего);

– убедиться, что вблизи места работы нет посторонних лиц.

2.2. Все обнаруженные неисправности должны быть устранены, иначе приступать к работе категорически запрещается!

**3. Требования охраны труда во время работ**

3.1. В процессе работы работник обязан:

– готовить дезинфицирующий и известковый растворы, раствор краски, лака согласно инструкции и рецептуре приготовления данного раствора;

- не превышать концентрацию дезинфицирующих и известковых, лакокрасящих средств при приготовлении раствора;

– производить обработку помещений, посуды, одежды без посторонних лиц;

– соблюдать личную гигиену и безопасность;

– хранить в недоступном для детей месте посуду с приготовленным дезинфицирующими растворами, известковым раствором, краской;

– надежно установить посуду с растворами и красками, исключая возможность ее падения;

– при попадании раствора на кожу, тщательно промыть ее холодной проточной водой и раствором питьевой соды;

– пользоваться черпаком с длинной деревянной ручкой при переливании раствора из большой емкости в малую.

3.2. Во время работы с дезинфицирующими, известковыми, лакокрасящими растворами и красками работнику запрещается:

– работать в резиновых перчатках, имеющих повреждения;

- превышать концентрацию дезинфицирующих и известковых, лакокрасящих средств при приготовлении раствора;

– хранить дезинфицирующий раствор, известковый раствор, лакокрасящие средства дольше положенного срока и в открытых сосудах и емкостях.

3.3. При попадании раствора на кожу, следует тщательно промыть холодной проточной водой и раствором питьевой соды.

3.4. При попадании дезинфицирующего раствора в глаза следует промыть их холодной проточной водой и 1% раствором питьевой соды.

3.5. О случаях травматизма следует сообщать администрации Учреждения.

**4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. При обнаружении неисправности средств индивидуальной защиты (разрыв маски и др.) работник должен немедленно покинуть опасную зону, сообщить об этом непосредственному руководителю и заменить средства индивидуальной защиты.

4.2. Респираторы (противогазы) подлежат замене при их загрязнении и затруднении дыхания работающего, а также по истечении сроков годности фильтрующих или поглощающих патронов.

4.3. Во всех случаях обнаружения пожара или его признаков (дым, запах гари), повреждений технических средств или другой опасности работник должен немедленно доложить руководителю работ и покинуть опасную зону, при необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101 или 112.

4.4. В случае воспламенения горючих веществ необходимо использовать огнетушитель, песок, землю или накрыть огонь брезентом или войлоком.

4.5. Заливать горящее топливо и неотключенное электрооборудование водой запрещается.

4.6. При обнаружении малейших признаков отравления или раздражения кожи, слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей или получении иных травм необходимо прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю, оказать пострадавшему первую доврачебную помощь и доставить его в ближайшее медицинское учреждение или вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 112.

**5. Требования охраны труда по окончании работ**

5.1. После окончания работ работник обязан:

– вымыть квачи и щетки вначале холодной, а затем теплой водой с мылом;

– вымыть посуду и используемые емкости;

– убрать рабочее место, положить приспособления на установленное место;

– снять спецодежду, защитную повязку, перчатки;

– вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

5.2. Запрещается оставлять квачи, щетки, ветошь в оставшемся дезинфицирующем растворе и краске.

5.3. Для очищения кожи рук необходимо применять очищающие пасты, кремы, гели, предназначенные для использования при работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями. Не допускается замена специальных очищающих средств агрессивными для кожи рук средствами (органическими растворителями, абразивными веществами (песок, чистящие порошки), каустической содой).

5.4. По окончании работ необходимо нанести на кожу рук регенерирующие (восстанавливающие) кремы (эмульсии).

5.5. Обо всех недостатках, обнаруженных во время выполнения работ известить непосредственного руководителя.